**Reglamentación para el fabricante de los bates de madera de béisbol WBSC de 2022**

1. Ningún bate de madera puede usarse en ninguna Copa Mundial de Béisbol de la WBSC ni en los eventos de Béisbol de la WBSC (incluido Premier12) sin la aprobación previa de la WBSC. La aprobación se puede revocar en cualquier momento si el fabricante modifica claramente el bate después de la aprobación.
2. Todos los bates deben cumplir con los requisitos de las REGLAS OFICIALES DE BÉISBOL (3.02 - El Bate).
3. Los bates deben ser una pieza de madera maciza desde el mango hasta la parte superior y la fibra entera de dichos bates debe ser claramente visible.
4. Los bates no deberán tener ninguna marca, texto o marca publicitaria que no sea la del fabricante, a menos que la WBSC lo permita claramente y de conformidad con las REGLAS OFICIALES DE BÉISBOL.
5. El tipo de madera utilizada para los bates será uno de los siguientes:
6. Aodamo / Fraxinus Lanuginosa
7. Nogal
8. Roble rojo
9. Abedul amarillo
10. Arce azucarero / duro
11. Fresno blanco
12. Yachidamo / Fraxinus Mandshurica
13. Haya común

NB: Si un fabricante de bates desea probar un bate hecho de otro material, debe tener un consentimiento previo escrito por la WBSC.

1. El color de los bates será:
2. Natural (acabado natural o transparente)
3. Negro
4. Negro y natural (acabado natural o transparente)
5. Marrón oscuro (acabado natural o transparente)
6. Marrón y natural (acabado natural o transparente)
7. Marrón rojizo y amarillo claro

NB: En cualquier caso, la veta de la madera de los bates deberá ser visible en su totalidad. Si se recubre un bate, debe hacerse hasta el punto de permanecer en la superficie del material del bate y no afectar la fuerza de repulsión.

**Requisitos para solicitar la aprobación por un periodo de 4 años (calendario de temporada de béisbol de la WBSC 2022-2025)**

1. Para que los bates sean aprobados, el fabricante debe:
2. Presentar 6 bates (de la misma longitud) de su modelo más popular al Centro de Certificación asignado por la WBSC para fines de inspección.
3. Especificar para cada bate el peso, longitud y modelo.
4. Proporcionar un informe técnico sobre el bate, especificando el tipo y origen de la madera, el proceso de secado de la madera y toda la información razonable para delinear el proceso de fabricación y producción del bate. La WBSC mantendrá toda la información confidencial.
5. Proporcionar una relación de todos los modelos de los que está interesado en recibir la homologación.
6. Proporcionar un informe técnico sobre cada modelo diferente, especificando el tipo y origen de la madera, el proceso de secado de la madera y toda la información razonable para describir el proceso de fabricación y producción del bate. La WBSC mantendrá toda la información confidencial.
7. Enviar un depósito bancario no reembolsable por un monto de 8000.- USD a la WBSC para las tarifas de administración, aplicación y pruebas de laboratorio para los cuatro años.
8. Acordar indemnizar a la WBSC y al Centro de Certificación asignado contra cualquier acción legal que resulte en competiciones de béisbol WBSC relativa al bate así registrado.
9. Aprobar la prueba de laboratorio organizada de forma independiente de la WBSC, que controla:
10. Apariencia del bate: una pieza sólida de madera, lisa y conforme.
11. Tipo de bate/Material
12. Longitud del bate
13. Peso del bate
14. Diámetro del cañón
15. Profundidad de la tapa
16. Diámetro de la tapa
17. Punto de equilibrio
18. Momento de Inercia (MDI)
19. Longitud del mango
20. Prueba de rotura del bate

NB: No se aceptarán los resultados de las pruebas de laboratorio no encargados por la WBSC. Los resultados de las pruebas se proporcionarán a los fabricantes, previa solicitud.

1. Después de las pruebas, la Oficina de la WBSC informará al fabricante de los resultados y proporcionará una lista de los modelos de bates que formarán parte de la “Lista de bates de madera de béisbol aprobados por la WBSC”.
2. No se realizarán cambios en un bate de béisbol aprobado por la WBSC sin una comunicación previa y el consentimiento de la WBSC.
3. Durante el período de 4 años, la WBSC, en varias ocasiones, comprará bates aprobados para continuar con las pruebas. Si esos bates no pasan las pruebas, resultará en la suspensión inmediata de la “Lista de bates de madera de béisbol aprobados por la WBSC” y una multa de 500 USD para el fabricante. Posteriormente, se le pedirá al fabricante que envíe más bates para fines de prueba, y los resultados de dichas pruebas decidirán sobre la permanencia en la “Lista de bates aprobados por la WBSC”. Si algunos bates (del mismo fabricante), comprados en el mercado, fallan las pruebas por segunda vez, el fabricante será automáticamente cancelado de la “Lista de bates de madera de béisbol aprobados por la WBSC” y se le pedirá que envíe más bates para ser probados y obtener la aprobación de nuevo. Todos los costos adicionales para esta prueba dependen del fabricante, pero la WBSC no cobrará tarifas adicionales.
4. Cualquier violación del art. 9 por parte del fabricante resultará en la suspensión inmediata de la “Lista de bates de madera de béisbol aprobados por la WBSC” y una multa de 500 USD. Si ocurrirá una segunda violación del art. 9, el resultado será la terminación de la aprobación de la WBSC del fabricante de bates.

POR ACEPTACIÓN DE (firma aquí): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Firma legible:

|  |
| --- |
|  |

Título:

|  |
| --- |
|  |

Empresa:

|  |
| --- |
|  |

Modelo de bate enviado:

|  |
| --- |
|  |

Peso del bate (kg u onza):

|  |
| --- |
|  |

Longitud del bate (cm o pulgadas):

|  |
| --- |
|  |

Tipo y origen de la madera:

Detalles del proceso de secado de la madera:

Otra información sobre el proceso de fabricación y producción: